宁波大学附属人民医院采购真空泵和压缩机等设备院内议标公告
一、品目：
	序号
	项目名称
	项目采购需求
	采购预算

	1
	真空泵和压缩机等设备采购项目
	油式旋片真空泵2台：
单台额定流量：≥200m3/h；
单台功率：≤5.5KW。
无油空气压缩机2台：
单台处理量：≥1.2m3/min；
单台功率：≤11KW；
最高排气压力：≥0.8MPa
保修：≥2年
具体参数详见附件
	29.89万元


 
二．投标人资格要求:
1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。
3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。
三、投标要求：
1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；
1.1营业执照复印件；
1.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
1.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
1.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
1.6提供参加投标各品牌产品的彩页等资料
1.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
1.8投标一览表及投标报价表；
1.9投标产品业绩（提供合同复印件）；
1.10服务实施方案，包括但不限于：质量保证措施、供货方案和退换货服务方案、培训方案、售后服务措施、售后服务方案等；
1.11其他技术商务评分相关资料；
1.12 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年6月4日17时。
3、本次议标定于2026年6月5日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
三、评标方法：
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
四：商务条款：
交货方式：根据医院要求交货。
交货时间：按院方要求提供。
付款方式：货到并安装验收合格后二月内支付。

	


宁波大学附属人民医院
2026-5-28


项目评分表
	投标单位
评分细则
	

	技术商务分70分
	根据投标产品是否满足项目采购需求中“采购清单及技术要求”，根据符合程度进行综合评议，酌情给分（30分）
完全响应采购文件 “项目采购需求”所有要求的得满分30分。
	

	
	业绩（3分）
供应商或生产厂家自2023年1月1日（以合同中签订时间为准）至今，同类项目业绩情况，每提供一份业绩证明材料得1分，最高3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。）
	

	
	根据供应商投标产品，对其技术水平、投标产品选型情况及产品性能、相关检测报告程度进行综合评议，酌情给分（8分）
要求产品各项指标均优于或满足使用要求，性能稳定可靠具有升级空间，技术性能充分满足医院要求。
	

	
	根据供应商提供的质量保证措施，包括但不限于生产运输质量保证措施、安装调试质量保证措施、检验、验收等采用或依据的标准、规范符合行业标准等内容进行综合评议，酌情给分（8分）
要求质量保证措施完整、合理，能确保所供产品质量符合国家法定标准的，保障措施有力。
	

	
	根据供应商提供的供货方案和退换货服务方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、配送方案、安装、调试和验收方案、退换货时间、流程、人员安排等进行评议，酌情给分（8分）
要求供货期优于或满足招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，能确保供货；有完善的退换货制度，流程设计安排合理，人员配置能确保及时退或换货。
	

	
	根据供应商提供的培训方案，包括维修检测培训、安装操作指导、培训人员技术力量、培训时间安排等进行评议，酌情给分（8分）
要求培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、能确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。
	

	
	根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后资质，服务响应时间、技术支持、服务体系等进行评议，酌情给分（5分）
要求具有售后资质、方案完整合理、保修范围覆盖本项目内容、能确保在30分钟内响应，并在2小时内到达现场、技术支持强大、服务体系完善。
	

	价格分 
30分
	评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价
基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下：
其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。
	

	
	总      分
	



备注：
1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；
2）各评分因素分值精确到小数点后两位；
3）评标过程中有其他未尽事宜，由评委会集体讨论决定。


附件
油润滑式旋片真空泵技术要求:
（1）单台额定流量：≥200m3/h；
（2）单台功率：≤5.5KW。
（3）噪音：≤67dB（A）
（4）法兰式电机，转子两侧装有轴承，叶片采用铝合金材质，吸气口内置网状过滤器和止回阀，压缩腔内采用O型密封圈。法兰式电机符合保护标准IP54，绝缘等级F。
（5）真空泵电机符合 EN IEC 61000 电磁兼容标准。（提供TUV认证证书复印件）
（6）极限真空度≤0.1 mbar。
（7）集成管道系统，精准润滑和流畅设计，冷却系统无需额外油冷却器。（提供厂家技术说明书或产品样本复印件等相关证明文件）
（8）真空负压机通过医用电气设备相关标准GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（9）真空负压机通过GB/T 44059.1-2024《医用气体管道系统第1部分:压缩医用气体和真空用管道系统》检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（10）配套辅材：空泵与现有管网系统的连接管道及管件由投标人负责提供及安装、调试，配套的吸引管道辅材采用O6Cr19Ni10不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。不锈钢管及管件符合GB/T26125及GB/T26572标准，不锈钢管及管件材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬、多镍联苯、多镍二苯醚）六项重金属成份。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件），不锈钢管符合GB/T10125标准，中性盐雾测试（测试时间≥48h）合格。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（11）气源设备、管道安装完成后应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。
（12）气源设备须保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。气源设备工作压力：大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.07MPa。气源设备须保证需要系统抽气速率不低于40L/min。气源设备须保证吸引终端压力：-0.04～ -0.07MPa(可调)。

无油空气压缩机技术要求:
（1）单台处理量：≥1.2m3/min；
（2）单台功率：≤11KW；
（3）机组噪声：≤64dB
（4）最高排气压力：≥0.8MPa
（5）冷却方式：风冷
（6）控制方式：全电脑控制
（7）空气压缩机采用多路设计以提高低负荷条件下的效率。采用低CTD值后冷却器，实现低排气温度，减小后处理进气温度。在电源中断复电后，空压机能自动恢复断电前的运行状态。（提供厂家技术说明书或产品样本复印件）
（8）空气压缩机具有TUV零等级无油的认证证书（提供TUV认证证书复印件）
（9）空气压缩机通过医用电气设备相关标准GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（10）医用空气压缩机通过GB/T 44059.1-2024《医用气体管道系统第1部分:压缩医用气体和真空用管道系统》检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（11）配套辅材：空气压缩机与现有管网系统的连接管道及管件由投标人负责提供及安装、调试，配套的空气管道辅材采用O6Cr19Ni10 不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。不锈钢管及管件符合GB/T26125及GB/T26572标准，不锈钢管及管件材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬、多镍联苯、多镍二苯醚）六项重金属成份。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件），不锈钢管符合GB/T10125标准，中性盐雾测试（测试时间≥48h）合格。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（12）气源设备须保证空气系统管道气体流速: ≯10m/s。气源设备及配套管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。气源设备须保证空气系统气压不低于0.4MPa,每个终端流量不低于60L/min。

