1、用于生理盐水下电切镜的治疗，需提供种类齐全的等离子电极，适合各种电切镜术式的需求（如：环形电极和针形电极等）。
2、全套器械支持高温高压灭菌，低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌；
3、支持生理盐水环形电极为单环设计，不影响手术视线，避免误损伤；
4、电切镜器械（含内外管鞘、光学视管、工作把手）轻质设计，减少手术者疲劳度； 
5、电切镜器械单触锁定机构设计，轻松装卸；
6、工作把手、内管鞘、外管鞘、光学视管、生理盐水电缆线须与医院在用主机同一品牌或兼容（提供兼容性报告）。
7、光学视管：直径4mm，视野方向12°，与高清摄像头与监视器配套使用可显示高清图像；支持高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌；提供配套高温高压灭菌盒。
8、被动式工作把手，支持高温高压灭菌
9、外管鞘直径8.5mm，可持续灌流，支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌
10、内管鞘直径8.0mm，包含标准闭孔器，支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌
11、有防阻塞系统，即在外管鞘回水管路被堵条件下也可通过内管鞘的防堵塞孔回水并保持视野清晰。（提供证明文件）
12、导光束长度≥3m；直径≥4.25mm；可高温高压灭菌
13、配置要求：4套
