学术报告厅视频系统技术要求
1、 LED大屏
1、尺寸：6720*3680 （24.73㎡）
2、分辨率：3360*1840
3、像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯
4、像素间距（mm） 2.0
5、模组分辨率（W×H） 160×80
6、箱体分辨率（W×H） 320×240
7、模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15
8、箱体尺寸（mm） 640（W）×480（H）
9、模组重量（kg/块） 0.5
10、模组最大功耗（W/块） 21
11、像素密度（点/m2 ） 250000
12、维护方式 磁吸前维护
13、显示屏亮度（nits） 600
14、色温（K） 8000—19000 可调
15、水平视角（°） 160
16、垂直视角（°） 160
17、对比度 4000:1
18、亮度均匀性 ≥97%
19、色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内
20、最佳视距（m） ≥2
21、峰值功耗（W/m2） 410
22、平均功耗（W/m2） 205
23、供电要求     AC220-240V
24、驱动方式   恒流驱动 
25、换帧频率（Hz） 60
26、刷新率（Hz） ≥3840
27、工作温度范围（℃） -10—40   
28、存储温度范围（℃） -20—60
29、工作湿度范围（RH）无结露 10-80%
30、存储湿度范围（RH）无结露 10-85%
31、信号接口 HUB 75E接口
32、电源接口 VH4PIN

2、 室内钢结构
1、镀锌钢结构；304不锈钢包边（24.73㎡）

3、 视频控制器
1、HDMI1.4−1×DVI−1×3G-SDI（IN+LOOP）、1×3.5mm音频输入接口、输出接口− 10路千兆网，最大带载650万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192、1路HDMI1.3输出接口，可用作输出预监或视频输出。
2、音频输入输出−支持HDMI伴随音频输入−支持3.5mm的独立音频输入−支持 3.5mm 独立音频输出−支持通过多功能卡进行音频输出
3、3个图层，图层大小和位置可单独调节，支持图层按照Z序优先级调整。
4、支持快捷配屏和高级配屏功能。
5、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。
6、支持设备间备份设置。
7、视频输出最大带载高达650万像素。

4、 配电柜
1、网口/RS485、中控控制、温度烟雾远程监控，语音提示，电脑鸣叫（500*400*200）输出6路
5、 其他配套辅材
提供其他必需配套辅材。
