热敏POS打印机参数
	打印方式
	热敏打印

	打印分辨率
	≥200DPI

	打印头寿命
	≥100KM

	切刀使用寿命
	≥100万次

	打印速度
	≥160mm/s

	有效打印宽度
	≥72mm

	最大介质宽度
	≥80mm

	最大纸仓容纳宽度
	≥80mm

	蜂鸣器
	内置蜂鸣器，多档调节提示音大小

	撕纸方式
	自动全切/半切，并支持手动撕离

	接口
	标配：USB Type-B ×1
支持：4G、Wi-Fi、蓝牙、以太网接口

	指令语言
	ESC/POS

	标配传感器
	过温检测、缺纸检测、开盖检测、卡刀检测

	用户记忆体
	≥2MB

	内存
	≥96kb

	条形码
	一维条码：UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93
二维条码：QR Code、PDF417

	认证标准
	3C认证、CQC认证，提供认证证书扫描件。

	[bookmark: _GoBack]适配国产化系统
	支持国产操作系统（统信、麒麟），提供至少2款主流国产芯片平台（如飞腾、海光、兆芯等）官方适配认证证书

	保修
	整机≥六年原厂保修（热敏打印头、切刀纳入保修范围），投标提供针对本项目原厂质保承诺函




